130000

**Urinal HYBRIMATIC FINO**

Art. 130000

Ausschreibungstext

Einzelurinal wandhängend mit Hybrid-Spülsystem:

HYBRIMATIC-System:

- Betrieb durch 6V-Lithium-Batterie Typ CR 17345.

- Verdeckter Flüssigkeitssensor.

- Membranventil ohne Sperrflüssigkeit.

- Elektronik im Urinal integriert.

- Kurze Spülung von 1 Sekunde nach jeder Nutzung im Eco-Programm (oder 3 Sekunden im Komfort-Programm).

- Mit Stoßzeit-Programm: Spülung nach starker Frequentierung.

- Hygienespülung von 7 Sek. alle 24 h im Eco-Programm (oder 14 Sek. alle 12 h im Komfort-Programm): verhindert Geruchsbildung und Verstopfen der Rohrleitungen.

- Spülmenge voreingestellt auf 0,07 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

- Vorabsperrung.

Urinal FINO wandhängend spülrandlos:

- Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301, Oberfläche Edelstahl satiniert.

- Materialstärke: 1,2 mm.

- Spülwasseranschluss von hinten verdeckt.

- Abgang waagerecht verdeckt.

Voraussichtlich erhältlich ab 2. Halbjahr 2020 in Rücksprache mit unserem Vertriebsinnendienst.