2211L

**Einhebelmischer mit Auszugbrause**

Art. 2211L

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Einhebelmischer für Spültisch mit Schwenkauslauf L. 200 H. 105.

Auszugbrause mit 2 Strahlarten, umstellbar zwischen Standard/Regenstrahl.

Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper innen glatt.

Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar.

Abgangsstutzen für Mischwasser aus Messing L. 105.

Brauseschlauch BIOSAFE bakteriostatisch: transparentes Polyurethan, innen und außen glatt, geringes Wasservolumen (Innen-Ø 6).

Mit spezifischer Rückholhilfe.

Körper aus Messing verchromt mit Betätigung durch Hygienehebel.

Flexible Schläuche G 3/8 aus PEX, verstärkte Befestigung und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

10 Jahre Garantie.