2436

**Sequentieller Einhebelmischer für Waschtisch**

Art. 2436

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Sequentieller Einhebelmischer für Waschtisch zur Wandmontage mit 90° Schwenkradius.

Öffnet und schließt im Kaltwasserbereich.

Flacher Schwenkauslauf unten L. 200 mit Hygiene-Strahlregler, geeignet zur Anbringung eines endständigen Wasserfilters BIOFIL.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Keramikkartusche Ø 35 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Körper und Auslauf innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Durchflussmenge begrenzt auf 5 l/min bei 3 bar.

Körper aus Messing verchromt.

Mit Hygienehebel L. 200 für Betätigung ohne Handkontakt.

Mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B speziell konzipiert für die Anforderungen im Gesundheitsbereich.

10 Jahre Garantie.