2621EP

**Waschtischarmatur mit Druckausgleichsfunktion SECURITHERM EP BIOSAFE**

Art. 2621EP

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Waschtisch-Einhebelmischer SECURITHERM mit Druckausgleichsfunktion H. 95 L. 110.

Kein Auslauf: Hygiene-Strahlformer BIOSAFE im Körper integriert.

Verbrühungsschutz: reduziert die Warmwassermenge bei Kaltwasserausfall.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Keramikkartusche Ø 35 mit Druckausgleichsfunktion.

Voreingestellte Warmwasserbegrenzung.

Einfache thermische Desinfektionen möglich ohne Demontage des Bedienhebels oder Abschaltung der Kaltwasserversorgung.

Körper innen glatt und mit minimalem Wasservolumen (begrenzt Bakterienablagerungen).

Durchflussmenge begrenzt auf 4 l/min bei 3 bar.

Mit Bediengriff.

Ohne Zugstangenablaufgarnitur.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Mit beweglich gelagerten PEX-Anschlussschläuchen G 3/8 edelstahlumflochten, Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.

10 Jahre Garantie.