30051A.10P

**Bakterienfilter-Kartusche BIOFIL**

Art. 30051A.10P

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Bakterienfilter-Kartuschen A BIOFIL zur einmaligen Verwendung mit Sterilmembran 0,1 μm absolut.

Kartusche ohne O-Ring mit zentriertem Strahl.

Hydrophile Hohlfasermembran aus Polyethylen.

Filtrationsoberfläche: 1.400 cm².

Filterdurchflussleistung: 12 l/min bei 3 bar (ohne Berücksichtigung des Druckverlusts in der Armatur).

Maximaler Betriebsdruck vor dem Filter: 5 bar.

Maximale Standzeit: 62 Tage nach der Anbringung.

Kompatibel und beständig gegenüber chemischen und thermischen systemischen Desinfektionen.

Non-sterile Bakterienfilter, CE-Kennzeichnung Klasse I.

Gewicht: 80 g.

In Einzelverpackung non-steril, 10 Stück im Lieferumfang.