35082S

**Winkelgriff 135° Basic Seidenglanz, 400 x 400 mm**

Art. 35082S

Ausschreibungstext

Winkelgriff 135° Basic Ø 32, für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Rohr Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz.

3 Befestigungspunkte verhindern ein Durchrutschen des Handgelenks und vereinfachen die Montage.

Maße: 400 x 400 mm.

Verdeckte Befestigung durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette.

CE-Kennzeichnung.

10 Jahre Garantie.