4048P

**WC-Bürstengarnitur für Wandmontage**

Art. 4048P

Ausschreibungstext

WC-Bürstengarnitur ohne Deckel.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert.

Modell für Wandmontage, Fixierung durch Diebstahlsicherung.

Verstärkte Ausführung.

Leichte Reinigung: Kunststoffeinsatz von oben herausnehmbar.

Kunststoffeinsatz mit Reservoir: verhindert, dass Bürste in stagnierendem Wasser steht und bei weiteren Benutzungen Spritzwasser verursacht.

Edelstahlstärke: Körper 1 mm.

Maße: Ø 90 x 330 mm.

10 Jahre Garantie.