430PBOX-430006

**Urinalspüler TEMPOMATIC 4**

Art. 430PBOX-430006

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Elektronische Spülarmatur für Einzelurinal in wasserdichtem Unterputzkörper:

Betrieb mit 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Abdeckplatte Edelstahl satiniert 145 x 145 mm mit integrierter Elektronik.

Wasserdichter Unterputzkörper:

- Flansch mit integrierter Dichtung.

- Spülwasseranschluss oberhalb des Körpers, Wartung von vorne möglich.

- Flexible Installation (für Ständerwand, Massivwand, Paneel).

- Kompatibel mit Wandstärken von 10 bis 120 mm

(die Einbautiefe des Unterputzkörpers beträgt mindestens 83 mm).

- Anschließbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.

- Vorabsperrung mit Durchflussregulierung, Schutzfilter und Magnetventil integriert, jeweils von vorne zugänglich.

- Spülarmatur TEMPOMATIC 4 G 1/2 kompatibel mit Salz- und Grauwasser.

- Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen

geschützt.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Erfassung nach 10 Sek. Anwesenheit.

3 Programme (Spülmenge kann entsprechend Urinalmodell angepasst werden).

Stoßzeit-Programm (Exklusiv von DELABIE):

- Kurze Spülung nach jeder Nutzung.

- zusätzliche Spülung nach der Stoßzeit.

Hygienespülung alle 24h (einstellbar auf 12h oder deaktiviert) nach der letzten

Nutzung: verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses.

Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Anschluss mit Spülrohrverbinder Ø 35 (für Standard Urinale) oder Messingverschraubung 1/2" (für Urinale mit flexiblem Anschlussschlauch).

Passend dazu: Spülrohr 752430 oder 757430.

10 Jahre Garantie.