430SBOX-430030

**Urinalspüler TEMPOMATIC 4**

Art. 430SBOX-430030

Ausschreibungstext

Elektronische Spülarmatur in wasserdichtem Unterputzkörper für Einzelurinal:

Netzbetrieb 230/6 V (Kabel und Trafo im Lieferumfang enthalten).

Schwarze Abdeckplatte aus stoßfester Glaskeramik 145 x 145 mm mit integrierter Elektronik.

Wasserdichter Unterputzkörper:

- Flansch mit integrierter Dichtung.

- Spülwasseranschluss außerhalb des Körpers und Wartung von vorne.

- Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).

- Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkörpers beträgt mindestens 83 mm).

- Anschließbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.

- Vorabsperrung mit Durchflussmengenregler, Schutzfilter

und Magnetventil integriert und von vorne zugänglich.

- Spülarmatur TEMPOMATIC 4 G 1/2 kompatibel mit Salz- und Grauwasser.

- Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

Erfassung nach 10 Sek. Anwesenheit.

3 Programme (Spülmenge kann entsprechend Urinalmodell angepasst werden).

Stoßzeit-Programm (exklusiv von DELABIE):

- Kurze Spülung nach jeder Nutzung.

- Zusätzliche Spülung nach der Stoßzeit.

Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung, verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses.

Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Anschluss mit Spülrohrverbinder Ø 35 (für Standard-Urinale) oder Messingverschraubung 1/2" (für Urinale mit Schläuchen).

Passend dazu: Spülrohr 752430 oder 757430.

10 Jahre Garantie.