440100

**Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4**

Art. 440100

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Elektronisches Waschtisch-Ventil für Standmontage:

Netzbetrieb 230/6 V mit Unterputznetzteil.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Hygienespülung (~60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Körper aus Messing massiv verchromt.

Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.

PEX-Anschlussschlauch G 3/8 mit Schutzfilter.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

10 Jahre Garantie.