443426

**Elektronisches Ventil TEMPOMATIC 4**

Art. 443426

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Elektronisches Waschtisch-Ventil für Paneelmontage:

Betrieb durch integrierte 6V-Lithium-Batterien Typ CR 17345.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Hygienespülung (~60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Körper aus Messing massiv verchromt L. 125 mm.

Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.

Für Montage auf Paneel 1 bis 24 mm.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

10 Jahre Garantie.