452159

**Duschkombination TEMPOMATIC**

Art. 452159

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Elektronische Duschkombination für Hinterwandmontage:

Elektronische Armatur TEMPOMATIC für vorgemischtes Wasser.

Für Wandstärken ≤ 155 mm.

Steuerung durch mitgelieferte Elektronik-Box, mit Magnetventil ½".

Mit Trafo 230/12 V.

2 Betriebsmodi:

- Automatik-Betrieb mit Präsenzerfassung.

- On/Off-Betrieb mit gezielter Betätigung durch Annäherung der Hand ~10 cm.

Hygienespülung (~60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Laufzeit einstellbar von 30 bis 60 Sek.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Messing massiv verchromt.

Flächenbündige Rosette.

Gewindestangen zuschneidbar.

10 Jahre Garantie.