452310

**Duschelement TEMPOMATIC**

Art. 452310

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Elektronisches Duschelement:

Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Anschluss verdeckt mit flexiblem Schlauch G 1/2B.

Elektronikarmatur TEMPOMATIC für Versorgung mit vorgemischtem Wasser.

Betrieb durch 6V-Lithium-Batterie Typ CR-P2.

Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, Auslösung bei Annäherung der Hand 4 cm vor den Sensor.

Gezielte Abschaltung, andernfalls automatisch nach ~60 Sek.

Hygienespülung (~60 Sek. alle 24 h nach der letzten Nutzung).

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfilter.

10 Jahre Garantie.