493410

**Elektronische Mischbatterie TEMPOMATIC MIX 4**

Art. 493410

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Elektronische Waschtisch-Mischbatterie für Wandmontage:

Netzbetrieb 230/6 V mit UP-Netzteil.

Totraumfreies Magnetventil und Elektronikmodul im Armaturenkörper integriert.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Hygienespülung (~60 Sek. jeweils 24 h nach der letzten Nutzung).

Aktiv-Infrarotsensor mit Präsenzerfassung, optimierte Position am Kopfende.

Körper aus Metall verchromt L. 130 mm.

Abdeckkappe geschützt durch 2 verdeckte Befestigungen.

Mit Vorabsperrungen G 3/8.

Für Hinterwandmontage.

Antiblockiersicherheit gegen Durchlaufen.

Seitlicher Mischhebel mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

10 Jahre Garantie.

Voraussichtlich erhältlich ab 2. Halbjahr 2019 in Rücksprache mit unserem Vertriebsinnendienst.