5055P2

**Haltegriff gerade, Edelstahl glänzend, 300 mm, Ø 25**

Art. 5055P2

Ausschreibungstext

Haltegriff gerade für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Rohr Ø 25, Mittenabstand 300 mm.

Bietet Halt und Hilfe beim Aufrichten, für WC, Dusche oder Wanne.

Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301.

Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

Wandflansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengeführt (exklusives Verfahren “ArN-Securit”).

40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigung durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette, Edelstahl Werkstoff 1.4301, Ø 72.

Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 115 kg.

10 Jahre Garantie, CE-Kennzeichnung.