5082W

**Winkelgriff 135°, Ø 32, 400 x 400 mm**

Art. 5082W

Ausschreibungstext

Winkelgriff 135° Ø 32 für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Bietet Halt (waagerechter Teil) oder Hilfe beim Aufrichten (abgewinkelter Teil 135°), für WC, Dusche oder Wanne.

Kann links- und rechtsseitig montiert werden.

Maße: 400 x 400 mm.

Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301, Oberfläche pulverbeschichtet weiß.

Wandflansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengeführt (exklusives Verfahren “ArN-Securit”).

40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

3 Befestigungspunkte ermöglichen eine Arretierung des Griffs und vereinfachen die Montage.

Verdeckte Befestigung durch Dreiloch-Wandflansch, Edelstahl Werkstoff 1.4301, Ø 72.

Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang.

Auf mehr als 250 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 170 kg.

10 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.