510051P

**WC-Bürstengarnitur für Wandmontage mit Deckel und langem Griff**

Art. 510051P

Ausschreibungstext

WC-Bürstengarnitur für Wandmontage mit Deckel und langem Griff.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert.

Modell mit Fixierung durch Diebstahlsicherung.

Verstärkte Ausführung.

Mit langem, ergonomischem Griff: vereinfacht die Benutzung für Rollstuhlfahrer oder Menschen mit Bückbeschwerden.

Leichte Reinigung: Kunststoffeinsatz von oben herausnehmbar.

Kunststoffeinsatz mit Reservoir: verhindert, dass Bürste in stagnierendem Wasser steht und bei weiteren Benutzungen Spritzwasser verursacht.

Bürste wird beim Einstecken in den Behälter durch ein automatisches Zentrier-System geführt.

Edelstahlstärke: Körper 1 mm.

Maße: Ø 90 x 580 mm.

10 Jahre Garantie.