510160P

**Stützklappgriff Ø 32, L. 650 mm**

Art. 510160P

Ausschreibungstext

Stützklappgriff Ø 32, für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Bietet in heruntergeklappter Position Halt und Hilfe beim Aufrichten sowie beim Transfer, für WC oder Dusche. Ermöglicht in hochgeklappter Position den seitlichen Zugang.

Maße: 650 x 230 x 105 mm.

Arretierung in vertikaler Position. Abgebremstes Herunterklappen.

Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301.

Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

Verdeckte Befestigung durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.

10 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.