510420

**Dusch-Klappsitz Komfort**

Art. 510420

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Dusch-Klappsitz zur festen Installation, für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Hochwiderstandsfähige Komfort-Sitzfläche.

Breite Ausführung.

Arretierung in vertikaler Position. Abgebremstes Herunterklappen.

Abnehmbare, geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer.

Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.

Homogene, porenfreie Oberfläche für leichtere Reinigung und bessere Hygiene.

Gute Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und Reinigungsmitteln.

Anti-UV-Behandlung.

Angenehmer und warmer Kontakt.

Gestell aus bakteriostatischem Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301 Ø 32. Oberfläche Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish.

Verdeckte Befestigung durch Edelstahlplatte Werkstoff 1.4301, Stärke 4 mm.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.

Platzbedarf zusammengeklappt: 95 x 540 mm.

Maße: 506 x 420 x 138 mm.

10 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.