510580

**Flüssigseifenspender für Wandmontage, 1 Liter**

Art. 510580

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Flüssigseifenspender für Wandmontage mit besonders leichter Betätigung.

Vandalengeschützte Ausführung mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel.

Gehäuse aus einem Stück gefertigt - vereinfacht die Pflege und sorgt für mehr Hygiene.

Druckknopf mit besonders leichter Betätigung.

Antiblockiersicherheit: nur eine Dosierung je Betätigung möglich - auch bei

längerem Drücken.

Verschwendungs- und tropfarme Dosierpumpe (für wässrige Lösungen geeignet).

Innenbehälter mit großer Öffnung: erleichtert das Befüllen mit großen Gebinden.

Innenbehälter unterbindet dauerhafte Stagnation der Flüssigseife.

Kontrollfenster.

Gehäuse Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert.

Materialstärke: 1 mm.

Volumen: 1 Liter.

Maße: 90 x 105 x 252 mm.

Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3 000 mPas.

10 Jahre Garantie.