510580

**Flüssigseifenspender für Wandmontage, 1 Liter**

Art. 510580

Ausschreibungstext

Flüssigseifenspender für Wandmontage mit besonders leichter Betätigung.

Vandalengeschützte Ausführung mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel.

Gehäuse aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Aus einem Stück gefertigte Front - vereinfacht die Pflege und sorgt für mehr Hygiene.

Druckknopf mit besonders leichter Betätigung.

Antiblockiersicherheit: nur eine Dosiereinheit pro Betätigung möglich, selbst bei längerem Drücken.

Verschwendungsarme Dosierpumpe ohne Nachtropfen (für wässrige Lösungen geeignet).

Innenbehälter mit großer Öffnung: erleichtert das Befüllen mit großen Gebinden.

Innenbehälter ohne Bereiche mit dauerhafter Seifenstagnation.

Kontrollfenster.

Oberfläche Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert.

Materialstärke Edelstahl: 1 mm.

Fassungsvermögen: 1 Liter.

Maße: 90 x 105 x 252 mm.

Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPas.

Kompatibel mit hydroalkoholischem Desinfektionsgel.

10 Jahre Garantie.