510623C

**Ultraschneller Händetrockner SPEEDJET 2, mit HEPA-Filter**

Art. 510623C

Ausschreibungstext

Händetrockner SPEEDJET 2 mit beidseitigem Starkluftstrom anthrazit-metallic.

Ultraschnell: Händetrocknen in 10 bis 12 Sekunden.

Komfort: Warmluftstrom.

ABS antibakteriell für maximale Hygiene.

Vereinfachte Wartung und Reinigung: neue Methode: automatische Beseitigung des von den Händen tropfenden Wassers durch Verdampfung und Sterilisieren.

Kein Entleeren eines Wasserauffangbehälters nötig, keine Wasserrückstände an Wand oder Boden.

HEPA-Filter: filtert 99,99 % der in der Luft enthaltenen Bakterien.

Automatische Betätigung durch Infrarot-Sensor.

Intelligente Technologie: automatisches Abschalten bei Entfernen der Hände.

Antiblockiersicherheit: automatisches Abschalten nach einer Laufzeit von 30 Sekunden.

Maße: 180 x 320 x 540 mm.

Gewicht: 7,2 kg.

Energieersparnis: automatisches Abschalten des Heizwiderstands ab einer Temperatur von > 25 °C.

Geringer Energieverbrauch: 1.050 W Leistung ohne Heizmodus,1.550 W im Heizmodus.

220-240 V~ / 50-60 Hz.

Luftdurchsatz: 61 l/Sekunde. Luftgeschwindigkeit: 540 km/h.

Geräuschpegel: 66 dBA.

Schutzklasse II, IP21.

CE-Kennzeichnung.

3 Jahre Garantie.