511920C

**Dusch-Klappsitz Be-Line**

Art. 511920C

Ausschreibungstext

Abnehmbarer Dusch-Klappsitz Be-Line für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Breite Ausführung. Abnehmbar: leicht abzuklipsen, mit Diebstahlsicherung. Anzahl an Duschsitzen in öffentlichen

Einrichtungen sowie Nachinstallation je nach Bedarf. Beispiel: Hotels oder Krankenhäuser, die nur von Zeit zu Zeit bewegungseingeschränkte Menschen beherbergen.

Arretierung in vertikaler Position. Abgebremstes Herunterklappen.

Für intensive Nutzung im öffentlich-gewerblichen Bereich oder in Krankenhäusern geeignet.

Geschlossene Sitzfläche aus hochwiderstandsfähigem Polymer ermöglicht Installation ohne Fuß, an tragender Wand.

Rutschhemmende Oberfläche.

Oberfläche Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand.

Montageplatte aus Aluminium massiv.

5 verdeckte Befestigungspunkte.

Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang.

Auf mehr als 200 kg getestet.

Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.

Platzbedarf zusammengeklappt: 85 x 470 mm.

Maße: 455 x 450 x 90 mm.

10 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.