511941C

**2-Wand-Duschhandlauf Be-Line anthrazit**

Art. 511941C

Ausschreibungstext

2-Wand-Duschhandlauf Be-Line Ø 35 für WC, Dusche oder Wanne.

Bietet Halt und Stütze im Stehen.

Hilft beim sicheren Betreten und Bewegen in der Dusche sowie beim Ein- und Ausstieg aus der Wanne.

Hilft in WCs mit UP-Spülkasten oder Druckspülung beim Umsetzen zwischen Rollstuhl und WC.

Maße: 695 x 695 mm.

Aluminiumrohr, Materialstärke 3 mm. Halterungen aus Aluminium massiv.

Abgerundetes Profil Ø 35 mit ergonomischer, flacher Vorderseite: verhindert Verdrehen der Hand am Griff und gewährleistet optimale Griffsicherheit.

Oberfläche Aluminium pulverbeschichtet anthrazit-metallic für visuell kontrastierende Gestaltung zur Wand.

Homogene Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

38 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigung.

Edelstahlschrauben Ø 8 x 70 mm für Massivwand im Lieferumfang.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.

10 Jahre Garantie auf die Stange. CE-Kennzeichnung.