512066P

**Elektronischer Flüssigseifenspender für Wandmontage, 1 Liter**

Art. 512066P

Ausschreibungstext

Elektronischer Flüssigseifenspender, Wandmontage.

Vandalengeschützte Ausführung mit Schloss und gleichschließendem DELABIE Schlüssel. Berührungslose Auslösung: automatische Erfassung der Hände durch Infrarotsensor (Erfassungsbereich einstellbar).

Gehäuse aus bakteriostatischem Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Gehäuse aus einem Stück gefertigt: für einfache Reinigung und bessere Hygiene. Verschwendungsarme Dosierpumpe: je Dosiereinheit 0,8 ml (bis auf 7 Dosiereinheiten pro Betätigung einstellbar).

Falls längere Zeit nicht benutzt: Inbetriebnahme durch Anti-Verstopfungsmodus.

Betrieb: 6 Batterien AA -1,5 V (DC9V) im Gehäuse integriert (im Lieferumfang).

Leuchtanzeige weist auf schwache Batterie hin.

Innenbehälter mit großer Öffnung: erleichtert das Befüllen mit großen Gebinden.

Mit Kontrollfenster.

Oberfläche Edelstahl Werkstoff 1.4301 hochglanzpoliert.

Materialstärke Metall: 1 mm.

Fassungsvermögen: 1 Liter.

Maße: 90 x 105 x 256 mm.

Für Flüssigseife auf pflanzlicher Basis, Maximal-Viskosität: 3.000 mPa.s.

Kompatibel mit hydroalkoholischem Desinfektionsgel.

CE-Kennzeichnung.

10 Jahre Garantie.