5169P1

**Säule für Stützklappgriff, höhenverstellbar**

Art. 5169P1

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Säule für Stützklappgriff, für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Für WC oder Dusche. Zur Befestigung eines Stützklappgriffs wenn die Wandmontage nicht möglich ist.

Bodenbefestigung durch Edelstahlplatte mit 4 Löchern, Stärke 5 mm.

Mit Stützklappgriff bestellen (Art. 5160P1, 5164P1, 5162P1, 5170P1 oder 5163P1).

Maße: 1000 x 200 x 100 mm.

3 oder 2 höhenverstellbare Befestigungsbügel. Quadratische Säule 60 mm.

Oberfläche Edelstahl Seidenglanz.

Auf mehr als 200 kg getestet.

10 Jahre Garantie auf die Säule.