5180P2

**Winkelgriff 90° Edelstahl glänzend, 300 x 300 mm**

Art. 5180P2

Ausschreibungstext

Winkelgriff 90° Ø 32 für bewegungseingeschränkte Nutzer.

Bietet Halt (waagerechter Teil) oder Hilfe beim Aufrichten (senkrechter Teil), für WC oder Wanne.

Kann links- und rechtsseitig montiert werden.

Maße: 300 x 300 mm.

Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301.

Edelstahl hochglanzpoliert UltraPolish: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

Wandflansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengeführt (exklusives Verfahren “ArN-Securit”).

40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigung durch Dreiloch-Wandflansch und Rosette, Edelstahl Werkstoff 1.4301, Ø 72.

Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.

10 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.