5181DS

**Winkelgriff 45°, Ø 32**

Art. 5181DS

Ausschreibungstext

Winkelgriff 45° Ø 32, für bewegungseingeschränkte Nutzer. Rechte Ausführung.

Bietet Halt (waagerechter Teil) oder Hilfe beim Aufrichten und Hochziehen (abgewinkelter Teil 45°), für WC oder Wanne.

Maße: 480 x 320 mm.

Bakteriostatisches Edelstahlrohr Werkstoff 1.4301.

Edelstahl Seidenglanz UltraSatin: homogene, porenfreie Oberfläche erleichtert die Reinigung und gewährleistet bessere Hygiene.

Wandflansch und Rohr durch unsichtbare Sicherheits-Schweißnaht zusammengeführt (exklusives Verfahren “ArN-Securit”).

40 mm Abstand zwischen Griff und Wand: Minimaler Platzbedarf verhindert Einklemmen des Unterarms und reduziert dadurch das Risiko von Knochenbrüchen bei Stürzen.

Verdeckte Befestigung durch Dreiloch-Wandflansch, Edelstahl Werkstoff 1.4301, Ø 72.

Flansch und Rosette aus Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Edelstahlschrauben für Massivwand im Lieferumfang enthalten.

Auf mehr als 200 kg getestet. Empfohlenes Maximalgewicht des Benutzers: 135 kg.

10 Jahre Garantie. CE-Kennzeichnung.