543000D-430030

**Installationssystem TEMPOFIX 3 für Urinal**

Art. 543000D-430030

Ausschreibungstext

Installationssystem B. 430 für Urinal:

Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl schwarz für Vorwandmontage.

Befestigung auf Boden und in tragender Wand durch Metalldübel (im Lieferumfang enthalten).

Mittenabstand einstellbar von 100 bis 280 mm.

Höhenverstellbar durch Teleskop-Gestell von 0 bis 200 mm.

Abflussrohr Ø 50 mit Steckmuffe.

Lieferung vormontiert.

Entspricht den Anforderungen der Norm NF D12-208 (Belastungstest).

Geeignet für Wandaufbau von 13 bis 120 mm.

Ausgestattet mit elektronischem Druckspüler TEMPOMATIC 4 G 1/2:

Netzbetrieb 230/6 V.

Stoßfeste Abdeckplatte aus Glaskeramik schwarz 145 x 145 mm mit integrierter Elektronik.

Stoßfester Infrarotsensor mit Präsenzerfassung.

In wasserdichtem Unterputzkasten.

Erfassung nach 10 Sek. Anwesenheit.

3 Programme (Spülmenge kann entsprechend dem Urinalmodell angepasst werden).

Stoßzeit-Programm (exklusiv von DELABIE).

Hygienespülung alle 24 h (einstellbar auf 12 h oder deaktiviert) nach der letzten Nutzung: verhindert Austrocknen des Geruchverschlusses.

Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar, einstellbar.

Anschluss mit Messingverschraubung 1/2" für Urinal mit Schlauch.

Technische Eigenschaften: siehe Urinalspüler TEMPOMATIC 4 Art. 430PBOX-430036.

10 Jahre Garantie.