5610

**Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 100 l/min**

Art. 5610

Ausschreibungstext

Zweigriffmischer H. 315 L. 300 für Einloch-Standmontage, mit Schwenkauslauf Ø 22.

Strahlregler mit Messingstern.

Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus.

Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe.

Durchflussmenge 100 l/min bei 3 bar, für große Spülwannen geeignet.

Vollständige Öffnung nach 1/2-Umdrehung.

Auslauf innen glatt.

Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt.

Mit Kupferrohr-Anschluss.

Verstärkte Befestigung.

10 Jahre Garantie.