5612

**Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage - 100 l/min**

Art. 5612

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage auf Standsäule zur Montage am Küchenherd.

Schwenkauslauf Ø 22 H. 650 L. 300.

Strahlregler mit Messingstern.

Oberteile mit integrierter Spindelabdichtung und verstärktem Mechanismus.

Ergonomische, stoßfeste Kugelgriffe.

Durchflussmenge 100 l/min bei 3 bar.

Vollständige Öffnung nach 1/2-Umdrehung.

Auslauf innen glatt.

Armaturenkörper und Auslauf aus Messing verchromt.

Mit Kupferrohr-Anschluss.

Verstärkte Befestigung.

10 Jahre Garantie.