5632

**Geschirrspülbrause-Garnitur mit Zweigriffmischer**

Art. 5632

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil.

Zweigriffmischer für Einloch-Standmontage, inklusive:

- Flachtelleroberteilen mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Bediengriff.

- Flexiblen Schläuchen G 3/8 und Rückflussverhinderern.

- Verdrehsicherung durch 2 Gewindebolzen und Langmuttern.

Auslaufventil mit schwenkbarem Auslaufrohr L. 200 mm.

- Volle Wasserleistung 20 l/min nach 1/4-Umdrehung.

- Flachtelleroberteil mit verstärktem Mechanismus und ergonomischem Bediengriff.

Verkalkungsarme Handbrause schwarz G 1/2B mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min.

Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Messing.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

10 Jahre Garantie.