611

**Ablaufventil HYGIENA**

Art. 611

Ausschreibungstext

Hygienisches Waschtisch-Ablaufventil G 1 1/4B mit gewölbtem Einlaufgitter (ohne Wasserrückstände).

Freier Wasserablauf, ohne Zentralschraube (unterbindet Ansammlung von Rückständen und begrenzt Bakterienablagerungen).

Anpassbar: Abdeckungen des Ablaufventils entfernbar für Waschtische mit Überlauf.

Einlaufgitter aus Messing poliert verchromt, Körper aus ABS verchromt.

Passend für jede Art von Becken (verstellbar je nach Materialart und -stärke).

Einbauhöhe minimal 1 mm, maximal 45 mm.