6692

**Geschirrspülbrause-Garnitur mit Einhebelmischer**

Art. 6692

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett mit Auslaufventil.

Einhebelmischer mit Pin-Hebel, für Einloch-Standmontage.

Mit flexiblen Schläuchen G 3/8 und Rückflussverhinderern.

Auslaufventil mit Schwenkauslauf ausziehbar L.200 - 290 mm.

- Durchflussmenge 16 l/min.

- Flachtelleroberteil mit Dreikantgriff.

Verkalkungsarme Handbrause weiß G 1/2B mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge

9 l/min.

Panzerschlauch L.0,95 m weiß Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Messing.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

10 Jahre Garantie.