732016

**Thermostat-Mischbatterie PREMIX NANO**

Art. 732016

Ausschreibungstext

Thermostat-Mischbatterie zur Bereitstellung von Mischwasser von 34 bis 60 °C:

Zur Versorgung von 1 bis 2 Waschtischarmaturen oder 1 Dusche.

Verbrühungsschutz: automatische Unterbrechung der Wasserversorgung bei Ausfall der Kalt- oder Warmwasserversorgung.

Temperatur voreingestellt auf 38 °C, durch Installateur zwischen 34 und 60 °C einstellbar.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Mindestdurchfluss: 3 l/min.

Thermische Desinfektion möglich.

Körper Messing poliert verchromt, Anschlüsse G 3/8 und Abgang G 3/8B.

10 Jahre Garantie.