733016

**Thermostat-Mischbatterie PREMIX COMPACT**

Art. 733016

Ausschreibungstext

Thermostat-Mischbatterie zur Bereitstellung von Mischwasser von 30 bis 60 °C:

Zur Versorgung von 2 bis 7 Entnahmestellen (je nach Durchflussmenge).

Verbrühungsschutz: automatische Unterbrechung der Wasserversorgung bei Ausfall der Kalt- oder Warmwasserversorgung.

Temperatur einstellbar zwischen 30 und 60 °C, vom Installateur verriegelbar.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Mindestdurchfluss: 5 l/min.

Thermische Desinfektion möglich.

G 1/2B.

Messingkörper und Bedienelement verchromt.

10 Jahre Garantie.