735400

**Selbstschluss-Ventil TEMPOGENOU**

Art. 735400

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Selbstschluss-Ventil für Waschtisch, für Kniebetätigung:

Laufzeit ~7 Sek.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar auf 1,5 bis 6 l/min.

Verstärkter Bedienhebel mit Edelstahlkern.

Wandrosette aus Messing massiv mit Verstärkung durch 4 Edelstahlschrauben.

Zum Anschluss an kaltes oder vorgemischtes Wasser.

Durchgangsmodell für Anschluss von unten G 1/2B.

10 Jahre Garantie.