742510

**Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOSOFT MIX 2**

Art. 742510

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch, Standmontage:

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~7 Sek.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar auf 1,5 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler.

Körper aus Messing massiv verchromt.

PEX-Anschlussschläuche G 3/8 mit Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.

Verstärkte Befestigungen und Verdrehsicherung durch 2 Edelstahlbolzen.

Seitlicher Mischhebel Standard mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

Armaturengruppe I nach DIN 4109.

10 Jahre Garantie.