746410

**Selbstschluss-Ventil TEMPOSTOP**

Art. 746410

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Ventil für Waschtisch mit Bedienhebel, Wandmontage:

Laufzeit ~7 Sek.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar, einstellbar von 1,5 bis 6 l/min.

Verkalkungsarmer, vandalengeschützter Strahlregler.

Körper aus Messing massiv verchromt, Anschluss G 1/2B.

Betätigung über Bedienhebel (besonders leichte Betätigung).

10 Jahre Garantie.