749300

**Duschelement TEMPOSOFT**

Art. 749300

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschelement:

Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Anschluss von oben mit vorgemischtem Wasser mit gerader Vorabsperrung G 1/2B.

Selbstschlussventil TEMPOSOFT für Versorgung mit vorgemischtem Wasser.

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit ~30 Sek.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfilter.

10 Jahre Garantie.