763BOX-763040

**WC-Druckspüler TEMPOFLUX 3**

Art. 763BOX-763040

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Selbstschluss-Druckspüler für WC TEMPOFLUX 3 für Unterputzmontage:

Abdeckplatte Metall verchromt 170 x 170 mm.

Wasserdichter Unterputzkörper:

- Flansch mit integrierter Dichtung.

- Wasseranschluss außerhalb des Körpers und Wartung von vorne.

- Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).

- Geeignet für Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkörpers beträgt mindestens 93 mm).

- Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.

- Vorabsperrung mit Durchflussmengenregler, Auslösemodulund Kartusche integriert und von vorne zugänglich.

- Spülarmatur TEMPOFLUX 3 G 3/4 kompatibel mit Salz- und Grauwasser.

- Rohrunterbrecher im Inneren des UP-Körpers.

- Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.

Besonders leichte Betätigung.

Antiblockiersicherheit AB: Wasser fließt erst nach Loslassen des Bedienknopfes.

Zweimengenspülung 3l/6l einstellbar auf 2l/4l.

Abgang mit Steckmuffe für PVC-Rohr Ø 26/32.

Geräuschpegel gemäß DIN EN 12541 Klasse II.

Berechnungsdurchfluss: 1 l/Sek.

Geeignet für spülrandlose WCs.

10 Jahre Garantie.

Voraussichtlich erhältlich ab 2. Halbjahr 2019 in Rücksprache mit unserem Vertriebsinnendienst.