769400

**Spülrohr**

Art. 769400

Ausschreibungstext

Spülrohr Hinterwand-/Unterputzmontage für WC-Becken.

Für TEMPOMATIC, TEMPOFLUX 1, TEMPOFLUX 2, TEMPOFLUX 3 und TEMPOCHASSE.

PVC-Spülrohr für Unterputz- oder Hinterwandmontage.

Ø 26/32 (ohne Spülrohrverbinder).

H. 780, L. 660.

10 Jahre Garantie.