778BOX-778700

**Urinalspüler TEMPOFLUX**

Art. 778BOX-778700

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Selbstschluss-Druckspüler mit wasserdichtem Unterputzkörper für Einzelurinal:

Abdeckplatte Edelstahl satiniert 145 x 145 mm.

Bedienelement aus Metall verchromt.

Wasserdichter Unterputzkörper:

- Flansch mit integrierter Dichtung.

- Spülwasseranschluss außerhalb des Körpers und Wartung von vorne.

- Flexible Installation (Ständerwand, Massivwand, Paneel).

- Kompatibel mit Wandstärken von 10 bis 120 mm (die Einbautiefe des Unterputzkörpers beträgt mindestens 83 mm).

- Anpassbar an Standard- oder „Pipe-in-pipe“-Rohrleitungen.

- Vorabsperrung mit Durchflussmengenregler, Schutzfilter und Kartusche integriert und von vorne zugänglich.

- Spülarmatur TEMPOFLUX G 1/2 kompatibel mit Salz- und Grauwasser.

- Lieferung in 2 Teilen: Bauteile während Spülung der Rohrleitungen geschützt.

Besonders leichte Betätigung.

Spülzeit voreingestellt auf ~3 Sek., einstellbar von 3 bis 7 Sek. (Patent).

Spülmenge voreingestellt auf 0,15 l/Sek. bei 3 bar,

einstellbar bis auf 0,3 l/Sek.

Entspricht den Anforderungen der Norm DIN EN 12541

(Geräuschpegel Klasse II).

Anschluss mit Muffe Ø 35 (für Standard-Urinal) oder Messingverschraubung 1/2'' (für Urinale mit Schlauch).

Passend dazu: Spülrohr 752430 oder 757430.

10 Jahre Garantie.