790300

**Duschelement TEMPOMIX**

Art. 790300

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Selbstschluss-Duschelement mit festem Brausekopf:

Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium zur Aufputzmontage.

Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B.

TEMPOMIX Mischbatterie mit einstellbarer Warmwasserbegrenzung.

Laufzeit ~30 Sek., besonders leichte Betätigung.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt mit verkalkungsarmer Düse und automatischem Durchflussmengenregler.

Anschlüsse G 1/2B, verdeckte Befestigungen, Rückflussverhinderer und Schutzfilter.

10 Jahre Garantie.