790BOX-H9632

**Sequentielle Brause-Thermostatarmatur für Unterputzmontage**

Art. 790BOX-H9632

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35• Sequentielle Brause-Thermostatarmatur SECURITHERM, einzeln.

Öffnet und schließt im Kaltwasserbereich.

Bauweise gewährleistet Schutz vor Rückfließen von TWW und TW.

Mischbatterie ohne Rückflussverhinderer in den Anschlüssen (begrenzt Bakterienwachstum).

Verbrühungsschutz: automatische Abschaltung bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Securitouch Abschirmung gegen Verbrühung am Armaturengehäuse.

Temperatureinstellbereich von Kaltwasser bis 39 °C mit verriegeltem Temperaturanschlag bei 39 °C.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Sequentielle, verkalkungsarme Thermostatkartusche für Einhandsteuerung von Durchflussmenge und Temperatur.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min (Armatur), mit Brausekopf 6 l/min bei 3 bar.

Mit Hygienehebel L. 100 mm.

Siebdichtungen in den Muttern G 3/4B integriert.

• Wasserdichter Unterputzkasten mit Abdeckplatte Edelstahl hochglanzpoliert 160 x 220 mm.

• Einbautiefe einstellbar von 10 bis 30 mm.

• Kaltwasseranschluss mit Rückflussverhinderer und Schutzfilter.

• Ergänzbar mit Brauseköpfen oder Wandanschlussbogen.

10 Jahre Garantie.