792330

**Duschelement SECURITHERM**

Art. 792330

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschelement mit Thermostat und zwei Oberteilen:

Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen, ohne Vorabsperrungen.

Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C;

1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kalt- oder Warmwasserversorgung.

Geeignet für thermische Desinfektionen

Selbstschluss-Armaturen ~30 Sek., besonders leichte Betätigung.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar.

Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit Wasserstop, mit Wandhalter.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

10 Jahre Garantie.