792340

**Duschelement SECURITHERM**

Art. 792340

Ausschreibungstext

Duschelement SECURITHERM mit Thermostat und zwei Oberteilen:

Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Anschluss von oben mit geraden Vorabsperrungen G 1/2B.

Thermostat-Mischbatterie SECURITHERM.

Temperatur einstellbar: Kaltwasser bis 38 °C;1. Temperaturanschlag bei 38 °C, 2. Anschlag bei 41 °C.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Ausfall der Kalt- oder Warmwasserversorgung.

Selbstschluss-Armatur ~30 Sek. mit besonders leichter Betätigung für die Betätigung des Brausekopfs ROUND.

Nicht-selbstschließende Armatur 1/4-Umdrehung für Handbrause.

Geeignet für thermische Desinfektionen.

Brausekopf ROUND verchromt, vandalengeschützt und verkalkungsarm mit automatischem Durchflussmengenregler 6 l/min bei 3 bar.

Handbrause mit Brauseschlauch abnehmbar durch Schnellkupplung mit Wasserstop, mit Wandhalter.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

10 Jahre Garantie.