794055

**Selbstschluss-Mischbatterie TEMPOMIX 3**

Art. 794055

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Mischbatterie für Waschtisch, Wandmontage:

Besonders leichte Betätigung.

Temperatureinstellung und Betätigung über den Bediengriff.

Laufzeit voreingestellt auf ~7 Sek., einstellbar auf 3 bis 10 Sek.

Durchflussmenge voreingestellt auf 3 l/min bei 3 bar,

einstellbar von 1,5 bis 6 l/min.

Vandalengeschützter und verkalkungsarmer Strahlregler.

Körper aus Messing massiv verchromt L. 190 mm.

Für Wandmontage G 1/2B.

UP-Wasseranschlüsse.

Mit Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Einstellbare Warmwasserbegrenzung.

10 Jahre Garantie.

Voraussichtlich erhältlich ab 2. Halbjahr 2019 in Rücksprache mit unserem Vertriebsinnendienst.