794450

**Duschkombination TEMPOMIX 3**

Art. 794450

Ausschreibungstext

Selbstschluss-Duschkombination für Aufputzmontage:

Brauserohr Ø 16 und Schelle für verstärkte Wandbefestigung (mit Schrauben).

TEMPOMIX 3 Einhand-Selbstschlussmischer 3/4".

Temperatureinstellung und Auslösung über die Bedienkappe.

Mit Warmwasserbegrenzung (justierbar durch den Installateur).

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit voreingestellt auf ~30 Sek., einstellbar von 20 bis 30 Sek.

Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

Brausekopf TONIC JET verchromt, vandalengeschützt mit verkalkungsarmer Düse und automatischem Durchflussmengenregler.

Messing massiv verchromt.

Mit integrierten Rückflussverhinderern und Schutzfiltern.

Bedienkappe aus Metall verchromt.

S-Anschlüsse G 1/2B.

10 Jahre Garantie.