794470

**Duscharmatur TEMPOMIX 3**

Art. 794470

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Selbstschluss-Duscharmatur für Aufputzmontage:

TEMPOMIX 3 Einhand-Selbstschlussmischer 3/4", Abgang unten G 3/4B mit Anschluss G 1/2B.

Für Aufputzmontage.

Temperatureinstellung und Auslösung über die Bedienkappe.

Mit Warmwasserbegrenzung (justierbar durch den Installateur).

Besonders leichte Betätigung.

Laufzeit voreingestellt auf ~30 Sek., einstellbar von 20 bis 30 Sek.

Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar, einstellbar.

Messing massiv verchromt.

Mit integrierten Schutzfiltern und Rückflussverhinderern.

Bediengriff aus Metall verchromt.

Mit S-Anschlüssen G 1/2B für Mittenabstand 130 bis 170 mm.

10 Jahre Garantie.